Geräte (3D Drucker)

Modifikationen

Bambu Lab A1Mini

Anti Vibration Feets: Makerworld

Bambu Lab P2S

Riser: P2S Riser - Slider

Diese Modifikation ist notwendig, damit der PTFE Schlauch nicht an der Glasscheibe schleift und dort auf Dauer hässliche Spuren hinterlässt und um die Geräusche zu reduzieren. Ebenso ist es möglich die Glasplatte bei PLA Drucken etwas nach hinten zu schieben, um die Wärme aus dem Gerät zu bekommen. Dies ist nur für PLA und evtl. PETG sinnvoll. Alle anderen Filamente profitieren von einem beheiztem Bauraum.

Diffusor Hilfsventilator P2S: Makerworld

P2S Heißluftabweiser (Heizmodus): Makerworld

Z-Lager Schutz: Makerworld

Obere Glasabdeckungserhöhung: Makerworld

Alternative, selbst erstellt und deutlich stabiler, da festgeschraubt : Download

Z axis Linear Rods Bearing Anti Dust Protector: Makerworld

P2S Staubschutz für die Löcher am Boden: Makerworld

Abfallrutsche & Korb/Auslauf für X1C/P1S/P2S: Makerworld

Anti Vibration Feets: Makerworld

Troubleshooting

Bambu Lab P2S

P2S First-Layer Printing Optimization Guide