Tipps und Tricks

Link	Beschreibung
Filamente	Die Wichtigsten Materialien (Filamente) in der Übersicht
Lichtdurchlässige Diffusoren für Beleuchtungsanwendungen (Lampen etc) / Die perfekte 1. Schicht
Klebstoffe im Vergleich - Der Große Test
3D Drucke lackieren - Schleifen / Spachteln / Grundieren / Lackieren

GPX-Route in STL wandeln Auf dieser Webseite lassen sich GPX-Dateien in ein Route mit Höhenprofil als STL wandeln.

Druckbett Reinigung

Eine saubere Druckoberfläche ist entscheidend für eine zuverlässige Haftung beim 3D-Druck. Bereits kleine Mengen Hautfett (Fingerabdrücke) können dazu führen, dass Drucke nicht haften bleiben.

Für die beste Haftung niemals mit den Fingern über die Druckfläche wischen – selbst minimale Fettspuren können Probleme verursachen.

Reinigung zwischen den Drucken

Zur schnellen Reinigung zwischen zwei Drucken eignet sich Isopropanol (IPA). IPA gibt es in verschiedenen Reinheitsgraden (z. B. 70 % oder 99,9 %).

Für Druckbetten werden 70–80 % empfohlen, da 99,9 % zu schnell verdampft und dadurch weniger gut reinigt.

Tipp: Entweder direkt 70 % IPA verwenden oder 99,9 % IPA mit destilliertem Wasser verdünnen.

Gründliche Reinigung

Von Zeit zu Zeit kann eine intensivere Reinigung notwendig werden, um hartnäckige Rückstände (Filamentreste, Klebstoff, Fett usw.) zu entfernen.

Dazu das Druckbett mit warmem Wasser, etwas Spülmittel und einem weichen Schwamm oder einer Bürste reinigen.

Nur Spülmittel ohne Zusätze oder Duftstoffe verwenden! Einige strukturierte oder beschichtete Druckplatten vertragen kein Spülmittel – Herstellerhinweise beachten. Glasplatten nach der Reinigung vollständig trocknen lassen, bevor sie erhitzt werden. Keine Mikrofasertücher verwenden, die mit Weichspüler gewaschen wurden (verursacht Haftungsprobleme).

Produktempfehlung*

Externer Link *Keine Werbung.

Modellsammlung

Woodworking

Eckspanner 5-15mm

Elektronik

WAGO Durchführung