MDT Glastaster - Eigene Symbole erstellen

Austausch der Symbole über die ETS (Glastaster → DCA). Voraussetzung: Das MDT DCA Plugin muss installiert sein. Dies ist als Download bei MDT erhältlich. MDT

Die Symbole müssen zwingend im folgenden Format vorliegen: 64×64 Pixel BMP (Bitmap) - Schwarz/Weiß

Zum bearbeiten und erstellen von neuen Icons, empfehle ich das kostenlose Tool Inkscape
Leider kann Inkscape keinen direkten BMP Export, weshalb wir die PNG Datei nochmals umwandeln müssen.

Inkscape Workflow:

1. Datei → Dokumenteneinstellung → Benutzerdefiniert → 64x64px
2. Icon erstellen oder Importieren
3. Nur Schwarz weiß verwenden
4. Export als PNG. Datei > Exportieren > PNG-Bild
5. Export-Einstellungen anpassen:

Zeichenfläche: Exportiert alles innerhalb der Inkscape-Zeichenfläche.

Dateipfad: Wähle den Speicherort und Dateinamen der exportierten Datei unter „Speichern unter“.

Bildauflösung: Standardauflösung ist 96 dpi.

6.Klicke auf die Schaltfläche Exportieren, um das Bild als PNG zu speichern.